|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 1 | ก่อสร้างถนนลูกรัง สายดอนเจ้าปู่ และสายน้ำใส บ้านประหูต หมู่ที่ 3   ก่อสร้างถนนลูกรัง สายดอนเจ้าปู่1. งานดินถม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 198.00 ลูกบาศก์เมตร 2. งานลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 59.40 ลูกบาศก์เมตร  สายน้ำใส 1. งานลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 32.40 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรลูกรังทั้งสองสายไม่น้อยกว่า 91.80 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 460,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2 | ก่อสร้างถนนลูกรัง สายช่องเม็ก บ้านประหูต หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายช่องเม็ก1. งานดินถม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,050.00 ลูกบาศก์เมตร
2. งานลูกรัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 315.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด)
 | 220,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 3 | ก่อสร้างถนนดิน สายโคกกระโดน บ้านประหูต หมู่ที่ 3   ก่อสร้างถนนดิน สายโคกกระโดน1. งานดินถม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,240.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,480.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด)  | 394,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 4 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายร่มเย็น , สายวัฒนธรรม  บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต1.สายร่มเย็น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร  2.สายวัฒนธรรม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,475.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด)  | 484,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 5 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเปี่ยมสุข, สายราชบัณฑิต บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                 1.สายเปี่ยมสุข ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 110.50 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร 2. สายราชบัณฑิต ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 105.50 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด)  | 485,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 6 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายพานตูด บ้านประหูต หมู่ที่ 3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนายพานตูด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 378.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 499,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 7 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาลักษ์  บ้านยาง หมู่ที่ 4  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาลักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 302.40 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 493,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 8 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 302.40 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 493,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 9 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายห้วยสำราญ – ประหูต บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายห้วยสำราญ – ประหูต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 378.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 499,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 10 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดป่าดงหอย บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดป่าดงหอย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 302.40 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 493,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 11 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขประเสริฐ , สายคำเจริญ บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9    ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต1. สายสุขประเสริฐ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 254.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร
2. สายคำเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตรหรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,512.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด)
 | 49๙,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 12 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเศรษฐกิจใหม่ , สายสันติสุข บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  1. สายเศรษฐกิจใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร 2. สายสันติสุข ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,408.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 465,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 13 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก้งเจริญบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก้งเจริญขนาดผิวจราจรกว้าง 6.50 - 7.50 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 499,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 14 | ปรับปรุงถนน สายริมธารวรการโสภิต,สายประชา บ้านแก้ง หมู่ที่ 1  ปรับปรุงถนนลูกรัง  1. สายริมธารวรการโสภิต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 645.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร2. สายประชา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 465.50 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด)  | 110,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 15 | ปรับปรุงถนน สายหนองสิม – ป่าช้า บ้านแก้ง หมู่ที่ 2   ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองสิม – ป่าช้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 623.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 145,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 16 | ปรับปรุงถนน สายยืนยง  บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ปรับปรุงถนนลูกรังสายยืนยง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 393.75 ลูกบาศก์เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 92,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 17 | ปรับปรุงถนน สายกุดจ๊ะ – กุดแม่อ่อน บ้านแก้ง หมู่ที่ 2     ปรับปรุงถนนลูกรังสายกุดจ๊ะ – กุดแม่อ่อน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 796.25 ลูกบาศก์เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 190,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 18 | ปรับปรุงถนน สายแสนคำ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแสนคำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 255.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 62,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 19 | ปรับปรุงถนน สายพาสันติสุข 2 บ้านประหูต หมู่ที่ 3   ปรับปรุงถนนลูกรังสายพาสันติสุข 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,930.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 965.00 ลูกบาศก์เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 236,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 20 | ปรับปรุงถนน สายประหูต - นาคำใหญ่ บ้านประหูต หมู่ที่ 3   ปรับปรุงถนนลูกรังสายประหูต - นาคำใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.80 เมตร ยาว 2,560.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,228.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 299,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 21 | ปรับปรุงถนน สายดอนเจ้าปู่   บ้านยาง หมู่ที่ 4 ปรับปรุงถนน สายดอนเจ้าปู่  ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร   ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด)  | 93,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 22 | ปรับปรุงถนน สายรอบวัดป่าตะเคียนทอง บ้านยาง หมู่ที่ 4    ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบวัดป่าตะเคียนทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 109,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 23 | ปรับปรุงถนน สายลาดพร้าว , สายมิตรภาพ บ้านยาง หมู่ที่ 4 ปรับปรุงถนนลูกรัง1. สายลาดพร้าว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 2. สายมิตรภาพ  จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 316.00  ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 74,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 24 | ปรับปรุงถนน สายเจริญพร , สายข้างวัดป่า บ้านยาง หมู่ที่ 4    ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. สายเจริญพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 2. สายข้างวัดป่า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 480.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 119,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 25 | ปรับปรุงถนน สายรอบสระหลวง  บ้านยาง หมู่ที่ 4    ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบสระหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,060.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 424.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.แก้ง กำหนด) | 105,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 26 | ปรับปรุงถนน สายบุ่งคล้า – ไฮตาก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบุ่งคล้า – ไฮตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 244,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 27 | ปรับปรุงถนน สายบุ่งคล้า – สองคอน บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5     ปรับปรุงถนนลูกรังสายบุ่งคล้า – สองคอนขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.แก้ง กำหนด)  | 206,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 28 | ปรับปรุงถนน สายหนองขอน บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5          ปรับปรุงถนนลุกรังสายหนองขอน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 192.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.แก้ง กำหนด)       | 46,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 29 | ปรับปรุงถนน สายบุญจันทร์ บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6          ปรับปรุงถนนลูกรังสายบุญจันทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,580.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 632.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.แก้ง กำหนด) |  165,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 30 | ปรับปรุงถนน สายอนุรักษ์ บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ปรับปรุงถนนลูกรังสายอนุรักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 72,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 31 | ปรับปรุงถนน สายห้วยสำราญ – บุ่งคล้า บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6     ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยสำราญ – บุ่งคล้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 504.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 125,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 32 | ปรับปรุงถนน สายห้วยสำราญ – นาคำใหญ่ บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยสำราญ – นาคำใหญ่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 244,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 33 | ปรับปรุงถนน สายศรีแก้ว บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7  ปรับปรุงถนนลูกรังสายศรีแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 812.50 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 187,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 34 | ปรับปรุงถนน สายป่าช้า , สายดวงเนตร บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7  ปรับปรุงถนนลูกรัง1. สายป่าช้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร2. สายดวงเนตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 276.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด |  65,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 35 | ปรับปรุงถนน สายไร่รุ่งเจริญ บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่รุ่งเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 177,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 36 | ปรับปรุงถนน สายสถานีสูบน้ำ บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7  ปรับปรุงถนนลูกรังสายสถานีสูบน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.33 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 316.80 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 71,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 37 | ปรับปรุงถนน สายรอบวัดป่าดงหอย บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบวัดป่าดงหอย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,007.50 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.แก้ง กำหนด) | 240,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 38 | ปรับปรุงถนนสายเกษมสัน,สายสันติสุขพัฒนา บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ปรับปรุงถนนลูกรัง1. สายเกษมสัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.13 เมตร2. สายสันติสุขพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 910.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 572.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 131,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 39 | ปรับปรุงถนน สายนาอุดม บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ปรับปรุงถนนลูกรังสายนาอุดม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,310.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 524.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) |  129,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 40 | ปรับปรุงถนน สายมิตรภาพหนองแซง บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 ปรับปรุงถนนลูกรังสายมิตรภาพหนองแซง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 372.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด | 112,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 41 | ปรับปรุงถนน สายกุดเสือยุทธศาสตร์ บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9  ปรับปรุงถนนลูกรังสายกุดเสือยุทธศาสตร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 131,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 42 | ปรับปรุงถนน สายศรีไทยยาง – นาแก บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 ปรับปรุงถนนลูกรังสายศรีไทยยาง – นาแก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 143,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 43 | ปรับปรุงถนน สายรวมทรัพย์ ,สายหนองไม้งาม บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 ปรับปรุงถนนลูกรัง1. สายรวมทรัพย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.11 เมตร2. สายหนองไม้งาม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 466.90 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 114,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 44 | ปรับปรุงถนน สายคำหมากมี่ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 ปรับปรุงถนนลูกรังสายคำหมากมี่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,704.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 404,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 45 | ปรับปรุงถนน สายห้วยพานตูด บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยพานตูด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.17 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,011.50 ลูกบาศก์เมตร ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 237,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 46 | ปรับปรุงถนน สายแก้งสว่าง , สายร่วมใจ บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ปรับปรุงถนนลูกรัง1. สายแก้งสว่าง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร2. สายร่วมใจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 364.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 80,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 47 | ปรับปรุงถนน สายหนองหัวลิง , สายอุดมสุข บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ปรับปรุงถนนลูกรัง1. สายหนองหัวลิง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร2. สายอุดมสุข ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 496.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 112,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 48 | ปรับปรุงถนน สายคำพันทองสาร่วมใจ บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ปรับปรุงถนนลูกรังสายคำพันทองสาร่วมใจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 315.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 71,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 49 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรม บ้านแก้ง หมู่ที่ 1ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 390,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 50 | ปรับปรุงคันคูลำห้วยพานตูด บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 ปรับปรุงคันคูลำห้วยพานตูด1. ขุดลอกลำห้วย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 110.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง2. ถมดินคันคูลำห้วยทั้งสองข้าง ความยาวรวม 100.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,520.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แก้ง กำหนด) | 200,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 51 | ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 75 x 180 x 75 เซนติเมตร จำนวน 40 ตัว | 196,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |

ผู้รับรองข้อมูล

( นายเชาวลิต ศาลาน้อย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง